{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Sheet1","Sheet2","Sheet3"],"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Sheet1","index":0,"n_rows":24,"n_cols":4,"rows_kept":24,"merged":[[0,1,0,3],[3,1,3,3],[4,1,4,3],[6,1,6,3],[13,1,13,3],[16,1,16,3],[17,1,17,3],[20,1,20,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["型号","CPCD"]
["设备代码","CD-100BB","CD-115BB","CD-135BB"]
["额定起重量（kg）",10000,11500,13500]
["载荷中心（mm）",600]
["标准起升高度（mm）",4000]
["长（mm）",4355,4435,4590]
["宽（mm）",2370]
["高（mm）",2835,2835,2875]
["最小转弯半径（mm）",4000,4080,4160]
["动力形式","柴油","柴油","柴油"]
["发动机","国产","国产","国产"]
[]
[]
["型号","CPCD"]
["设备代码","CD-140BB","CD-150QBB","CD-160QBB"]
["额定起重量（kg）",14000,15000,16000]
["载荷中心（mm）",600]
["标准起升高度（mm）",4000]
["长（mm）",4640,4900,4950]
["宽（mm）",2370,2450,2450]
["高（mm）",2875]
["最小转弯半径（mm）",4210,4550,4600]
["动力形式","柴油","柴油","柴油"]
["发动机","国产","国产","国产"]

{"sheet":"Sheet2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}

{"sheet":"Sheet3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"flags":["formulas_cached_only"]}