{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["内燃平衡重"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":1},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"内燃平衡重","index":0,"n_rows":17,"n_cols":9,"rows_kept":17,"merged":[[0,0,0,10],[1,0,2,1],[1,2,1,7],[1,8,2,10],[2,2,2,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[5,2,5,7],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[7,2,7,7],[8,0,8,1],[8,2,8,7],[9,0,9,1],[9,2,9,7],[10,0,10,1],[11,0,11,1],[11,2,11,7],[12,0,12,1],[12,2,12,7],[13,0,13,1],[14,0,14,1],[14,2,14,7],[15,0,15,1],[15,2,15,4],[15,5,15,7],[16,0,16,1],[16,2,16,4],[16,5,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["平衡重式内燃叉车"]
[null,null,"5.0～7.0t平衡重式内燃叉车",{"$nulls":5},"石材市场专用叉车"]
[null,null,"C系列"]
["型号",null,"CPCD80","CPCD90","CPCD100","CPCD80","CPCD90","CPCD100"]
["设备代码",null,"CD-CB","CD-CB","CD-CB","CD-FB","CD-FB","CD-RB"]
["动力形式",null,"柴油"]
["额定起重量（kg）",null,8000,9000,10000,8000,9000,10000]
["载荷中心（mm）",null,600]
["标准起升高度（mm）",null,3000]
["门架倾角（°）",null,"6/12"]
["全长（mm）",null,4200,4300,4450,4200,4300,4450]
["全宽（mm）",null,2100]
["全高（mm）",null,2860]
["最小转弯半径(mm)",null,3800,3900,4100,3800,3900,4100]
["最大行驶速度（km/h）",null,31]
["发动机产地",null,"国产",null,null,"进口"]
["变速箱产地",null,"大连",null,null,"大连"]